Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### fma()

Ejemplos |
    double c = fma(2, 3, 4);  // Inicializa "c" en 2 * 3 + 4
Descripción | La función fma(x, y, z) realiza una multiplicación-suma de punto flotante. Esta es la operación (x * y) + z, pero el resultado intermedio no es aproximado al tipo destino. Esto puede algunas veces mejorar la presición de un cálculo.
Sintaxis |
    fma(x, y, x)
Parámetros |

x | double, float o int
y | double, float o int
z | double, float o int

Retorna | double
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:12:57pm PDT