Search wiring.org.co:

Librerías

## NMEA

NMEA
Conección de datos al receptor GPS.

decode()
Decodifica caracteres recibidos desde el GPS.

gprmc_utc()
Retorna el tiempo exacto de la posición del GPS.

gprmc_status()
Returns status character of the last GPRMC sentence received.

gprmc_latitude()
Retorna la latitud de la posición del GPS.

gprmc_longitude()
Retorna la longitud de la posición del GPS.

gprmc_speed()
Retorna la velocidad sobre tierra (speed-over-ground) del GPS.

gprmc_course()
Retorna la dirección del movimiento en grados.

gprmc_distance_to()
Retorna la distancia desde el GPS a una posición dada.

gprmc_course_to()
Retona la dirección (en grados) desde el GPS a una posición dada.

sentence()
Retona la última frase que fue recibida.

terms()
Retorna el número de terminos en la última frase que fue recibida.

term()
Retorna un termino específico de la última frase que fue recibida.

term_decimal()
Retorna el valor decimal de una termino específico de la última frase que fue recibida.

libversion()
Retorna el número de la versión de la librería.