Search wiring.org.co:

Librerías \ NMEA

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | NMEA
Nombre |

### gprmc_utc()

Descripción | Retorna el tiempo UTC del último posicionamiento GPS. El Tiempo Universal Coordinado (Coordinated Universal Time -UTC) es independiente a la zona horaria y a la luz del día. Normalmente se refiere al 'Greenwich Mean Time' (GMT) o hora 'Zulu'. Un valor de punto flotantes es retornado el cual contiene la hora, minutos, segundos, y milisegundos. Por ejemplo, un valor 235219.281 indica que la medición fue hecha a las 23h52, 19 segundos y 281 milisegundos UTC.
Sintaxis |
    gprmc_utc()
Retorna | float
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:15:55pm PDT