Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### ^ (bitwise XOR)

Ejemplos |
    unsigned int a = 60;	// 60 = 0011 1100
    unsigned int b = 13;	// 13 = 0000 1101
    unsigned int c = 0;

    c = a ^ b;              // 49 = 0011 0001
Descripción | Compara dos expresiones bit por bit y retorna 1 para el bit de una posición si una de las posiciones comparadas es 1. Retorna 0 para el bit de una posición si ambas posiciones comparadas son 0 o 1. La siguiente lista muestra todas las posibles combinaciones:
`1 ^ 0 // Evalúa 1 porque la primera es 1
0 ^ 1 // Evalúa 1 porque la segunda es 1
1 ^ 1 // Evalúa 0 porque ambas son 1
0 ^ 0 // Evalúa 0 porque ambas son 0`
Sintaxis |
    expresión1 ^ expresión2
Parámetros |

expresión1 | Cualquier expresión válida
expresión2 | Cualquier expresión válida

Uso | Application
Relacionados | & (bitwise AND) &= (bitwise AND and assign) | (bitwise OR) |= (bitwise OR and assign) ˜ (bitwise ones complement)
<< (bitwise bit shift left)
>> (bitwise bit shift right)

Updated on July 07, 2011 11:12:35pm PDT