Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### >> (bitwise bit shift right)

Ejemplos |
    unsigned int value=4;                //  4 = 0000 0100
    unsigned int shift=1;

    value = value >> shift;        // 2 = 0000 0010
    value >>= shift;               // 1 = 0000 0001
Descripción | El valor de la expresión de la izquierda es movido a la derecha el número de bits especificado por la expresión de la derecha.
Sintaxis |
    expresión1 >> expresión2
    expresión1 >>= expresión2
Parámetros |

expresión1 | Cualquier expresión válida
expresión2 | Cualquier expresión válida

Uso | Application
Relacionados | & (bitwise AND) &= (bitwise AND and assign) | (bitwise OR) |= (bitwise OR and assign) ^ (bitwise XOR)
˜ (bitwise ones complement)
<< (bitwise bit shift left)

Updated on July 07, 2011 11:12:33pm PDT