Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### setTonePolyphony()

Ejemplos |
    void setup() {
      // asigna el m&aacute;ximo numero de tonos simult&aacute;neos a 2
      setTonePolyphony(2);
      // genera un tono de 400Hz en el pin de salida 8 con una duraci&oacute;n infinita
      tone(8, 400);
      // genera un tono de 1000Hz en el pin de salida 9 con una duraci&oacute;n infinita
      tone(9, 1000);
    }

    void loop() {

    }
Descripción | La función setTonePolyphony() asigna el número máximo de tonos simultáneos. Si un comando tone previo estĂˇ sonando, y un nuevo pin es especificado y tonePolyphony ha sido especificado > 1, y hay timers diponibles, un tono simultáneo sonará en el nuevo pin.
Sintaxis |
    setTonePolyphony(tones)
Parámetros |

tones | int: El número máximo de tonos simultáneos que pueden sonar.

Retorna | Ninguno
Uso | Application
Relacionados | tone() noTone() setTonePolyphony() getTonePolyphony()

Updated on July 07, 2011 11:13:38pm PDT