Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | Serial
Nombre |

### write()

Ejemplos |
    int data = 0;

    void setup() {
      Serial.begin();
    }

    void loop() {
      data = analogRead(0);
      data = data / 4;
      // Imprime el valor almacenado en
      // la variable data del puerto serial
      Serial.write(data);
    }
Descripción | El método write() escribe un byte en el puerto serial.
Sintaxis |
    serial.write(data)
    serial.write(str)
    serial.write(buf,len)
Parámetros |

data | un valor para ser enviado como un solo byte
str | un string para ser enviado como una serie de bytes
buf | un arreglo para ser enviado como una serie de bytes
len | int: la longitud del buffer buf
serial | El puerto serial de hardware, puede ser Serial, Serial1 o si están disponibles Serial2, Serial3

Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:13:37pm PDT