Search wiring.org.co:

Librerías \ NMEA

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | NMEA
Nombre |

### term()

Ejemplos |
    #include <nmea.h>

    NMEA gps(ALL);    // GPS data connection to all sentence types

    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      Serial1.begin(4800);
    }

    void loop() {
      if (Serial1.available() > 0 ) {
        // read incoming character from GPS and feed it to NMEA type object
        if (gps.decode(Serial1.read())) {
          // full sentence received
          Serial.print ("Sentence = ");
          Serial.println (gps.sentence());
          Serial.print ("Datatype = ");
          Serial.println (gps.term(0));
          Serial.print ("Number of terms = ");
          Serial.println (gps.terms());
        }
      }
    }
Descripción | Retorna un termino específico de la última frase que fue recibida. El termino es retornado como una secuencia de caracteres terminada en cero. Por ejemplo, si la última frase recibida fue `$GPRMC,082804.683,A,5205.9421,N,00506.4368,E,0.02,146.61,190408,,*0C` entonces gps.term(7) returna "0.02". Note que los terminos estan numerados empezando con cero. Si la conección es de tipo NMEA(ALL), todos los tipos de frases serán recibidas. Si la conección es de tipo NMEA(GPRMC), solo serán recibidas frases de tipo GPRMC.
Sintaxis |
    term(num)
Parámetros |

num | int

Retorna | char *
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:15:56pm PDT