Search wiring.org.co:

##### Versiones previas del hardware de Wiring

Existen dos generaciones previas de tarjetas Wiring: Las tarjeta Wiring/WiringMini V1.0 basada en el microcontrolador atmega128 y la tarjeta Wiring V1.1 Sparkfun basada en los microcontroladores atmega1281/atmega2561. Con 53 pines de entrada/salida, 8 entradas análogas, 2 puertos seriales de hardware, 6 salidas PWM (salidas análogas), SPI, TWI, 8 pines de interrupción externa, regulación de potencia con salida para 5V (y 3.3V en la tarjeta Wiring V1.1 Sparkfun). Ver la comparación.

Wiring V1.1 Sparkfun

Wiring V1.0 Rev 0004, (WiringMini tiene la misma distribución de pines).