Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### unsigned char

Ejemplos |
    unsigned char m; // Declara la variable "m" de tipo char
    m = 'A';         // Asigna a "m" el valor 'A'
    m = 200;         // Asigna a "m" el valor 200
Descripción | Tipo de dato para caracteres, símbolos tipográficos como A, d y $. Un char almacena letras y símbolos en formato ascii. Cada char tiene un byte (8 bits) de largo y se distingue encerrándolo entre comillas simples. Los caracteres de escape también pueden ser almacenados como char. El tipo unsigned char codifica numeros del 0 al 255.
Sintaxis |
    unsigned char var
    unsigned char var = valor
Parámetros |

var | Nombre de la variable que hace referencia al valor
valor | Cualquier caracter

Uso | Application
Relacionados | char byte array

Updated on July 07, 2011 11:14:00pm PDT