Search wiring.org.co:

Librerías \ Wire

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | Wire
Nombre |

### endTransmission()

Ejemplos |
    #include "Wire.h"

    void setup()
    {
      Wire.begin(); // une el bus i2c (ubicaci&oacute;n opcional para el maestro)
    }

    byte x = 0;

    void loop()
    {
      Wire.beginTransmission(4); // transmite al dispositivo #4
      Wire.write("x is ");       // envia cinco bytes
      Wire.write(x);             // envia un byte
      Wire.endTransmission();    // detiene la transferencia

      x++;
      delay(500);
    }

Descripción | El método endTransmission() marca el final de la transferencia de datos a un dispositivo.
Sintaxis |
    Wire.endTransmission()
Parámetros |

Wire | El puerto de hardware TWI

Retorna | int: 0: exitoso, 1: longitud muy larga para alamacenar, 2: address send NACK received, 3: data send NACK received, 4: otro error TWI.
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:16:46pm PDT