Search wiring.org.co:

Librerías \ NMEA

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | NMEA
Nombre |

### terms()

Ejemplos |
    #include <nmea.h>

    NMEA gps(ALL);    // GPS data connection to all sentence types

    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      Serial1.begin(4800);
    }

    void loop() {
      if (Serial1.available() > 0 ) {
        // read incoming character from GPS and feed it to NMEA type object
        if (gps.decode(Serial1.read())) {
          // full sentence received
          Serial.print ("Sentence = ");
          Serial.println (gps.sentence());
          Serial.print ("Datatype = ");
          Serial.println (gps.term(0));
          Serial.print ("Number of terms = ");
          Serial.println (gps.terms());
        }
      }
    }
Descripción | Retorna el número de terminos en la última frase que fue recibida. Esto incluye el termino de tipo de dato, el termino de la suma de verificiones, y probablemente terminos vacios. Por ejemplo, si la última frase recibida fue `$GPRMC,082804.683,A,5205.9421,N,00506.4368,E,0.02,146.61,190408,,*0C
` entonces el número de terminos es 13 (note los dos terminos vacios justo antes del '*'). Si el tipo de conección es NMEA(ALL), todos los tipos de frases serán recibidos. Si la conección es de tipo NMEA(GPRMC), solo recibirá frases de tipo GPRMC.
Sintaxis |
    terms()
Retorna | int
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:15:56pm PDT