Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### ˜ (bitwise ones complement)

Ejemplos |
    unsigned int value=4;  //   4 = 0000 0100

    value = ~ value;       // 251 = 1111 1011
Descripción | Este operando es unario (requiere solo un operando) e invierte bit pot bit una expresión. Retorna 0 para el bit de una posición si su valor en esa posición es 1 o 1 si el valor en esa posición es 0. La siguiente lista muestra todas las posibles combinaciones:
`~ 0 // Evalúa 1
~ 1 // Evalúa 0`
Sintaxis |
    ~ expresión
Parámetros |

expresión | Cualquier expresión válida

Retorna | El complemento a uno de la expresión proporcionada
Uso | Application
Relacionados | & (bitwise AND) &= (bitwise AND and assign) | (bitwise OR) |= (bitwise OR and assign) ^ (bitwise XOR)
<< (bitwise bit shift left)
>> (bitwise bit shift right)

Updated on July 07, 2011 11:12:33pm PDT