Search wiring.org.co:

Librerías \ Wire

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | Wire
Nombre |

### requestFrom()

Ejemplos |
    #include "Wire.h"

    void setup()
    {
      Wire.begin();       // une el bus i2c (ubicaci&oacute;n opcional para el maestro)
      Serial.begin(9600); // inicializa el serial para salida
    }

    void loop()
    {
      Wire.requestFrom(2, 6); // pide 6 bytes para el dispositivo esclavo #2

      while(Wire.available()) // el esclavo puede enviar menos que lo requerido
      {
        char c = Wire.read(); // lee un byte como caracter
        Serial.print(c);      // imprime el caracter
      }

      delay(500);
    }
Descripción | El método requestFrom() empieza a leer un número especificado de bytes desde el dispositivo especificado con una ubicación dada.
Sintaxis |
    Wire.requestFrom(dirección, cantidad)
Parámetros |

dirección | Un número int entre 0 y 127 especificando la dirección del dispositivo que será leido.
cantidad | Un número int especificando un número de bytes para ser leídos.
Wire | El puerto de hardware TWI

Retorna | int: El número de bytes leídos.
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:16:48pm PDT