Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | Vector
Nombre |

### remove()

Ejemplos |
    Vector < int > intVector;

    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      pinMode(WLED, OUTPUT);  // enciende el LED incluido en la tarjeta
      digitalWrite(WLED, HIGH);

      for (int i=0; i<255; i++) {  // agrega 255 elementos de 0 a 254
        intVector.addElement(i);
      }

      Serial.print("The vector's capacity is: ");
      Serial.println(intVector.capacity(), DEC);  // imprime la capacidad del vector

      if (intVector.contains(15) == true) {  // revisa si contiene el n&uacute;mero 15
        Serial.println("The vector contains the element 15");
      }
      Serial.print("The vector's first element is: ");
      Serial.println(intVector.firstElement(), DEC);  // imprime el primer elemento del vector
      Serial.print("The vector's index for element 30 is: ");
      Serial.println(intVector.indexOf(30), DEC);  // imprime el elemento en la posici&oacute;n 30
      if (intVector.isEmpty() == false) {  // revisa si el vector tiene elementos
        Serial.println("The vector has elements");
      }
      Serial.print("The vector's last element is: ");
      Serial.println(intVector.lastElement(), DEC);  // imprime el &uacute;ltimo elemnto del vector
      Serial.print("The vector's last index of 10 is: ");
      Serial.println(intVector.lastIndexOf(10), DEC);  // imprime el &uacute;ltimo &iacute;ndice del vector de 10
      Serial.print("The vector's size is: ");
      Serial.println(intVector.size(), DEC);  // imprime el tama&ntilde;o del vector

      if (intVector.add(255) == true) {  // agrgrega un elemento
        Serial.print("the element was added and now the vector's last element is: ");
        Serial.println(intVector.lastElement(), DEC);  // imprime el &uactue;ltimo elemento del vector
      }

      intVector.addElement(256); // agrega otro elemento
      Serial.print("now the vector's last element is: ");
      Serial.println(intVector.lastElement(), DEC);  //  imprime el &uactue;ltimo elemento del vector

      intVector.insertElementAt(0, 10);  // inserta 0 en el &iacute;ndice 10

      int t = intVector.elementAt(10);  // obtiene el elemento en el &iacute;ndice 10
      Serial.print("t is: ");
      Serial.println(t, DEC);  // imprime su valor

      intVector.remove(10);  // elimina el elemento de la posici&oacute;n 10
      t = intVector.get(10);  //  obtiene el elemento de la posici&oacute;n 10
      Serial.print("t after remove is: ");
      Serial.println(t, DEC);  // imprime el elemento en la posici&oacute;n 10

      intVector.removeElementAt(10);  // elimina el elemento de la posici&oacute;n 10
      t = intVector.get(10);  // obtiene el elemento de la posici&oacute;n 10
      Serial.print("t after removeElementAt is: ");  // imprime el elemento en la posici&oacute;n 10
      Serial.println(t, DEC);

      if (intVector.removeElement(23) ==true) {  //  elimina el elemento 23 del vector
        Serial.print("the element 23 was removed and the element value after remove is: ");
      }

      intVector.setElementAt(10, 5);  // establece el elemento en la posicion 5 el valor 10
      t = intVector.get(5);  // obtiene el elemento de la posici&oacute;n 10
      Serial.print("element at index 5 is now: ");
      Serial.println(t, DEC);  // imprime el elemento en la posici&oacute;n 10

      intVector.clear();  // elimina todos los elementos del vector
      Serial.print("The vector's size after clear is: ");
      Serial.println(intVector.size(), DEC);  // imprime el tama&ntilde;o del vector
    }

    void loop() {

    }

Descripción | Elimina el elemento en la posición especificada del vector. Desplaza cualquier elemento(s) posterior(es) a la izquierda (resta uno de cada índice). Devuelve el elemento que fue eliminado del vector.
Sintaxis |
    remove(index)
Parámetros |

index | int: El índice del elemento a eliminar

Retorna | El elemento eliminado
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:14:09pm PDT