Search wiring.org.co:

Librerías \ FirmataProcessing

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | Wiring
Nombre |

### list()

Ejemplos |
    //Import the Serial i/o and the Wiring Libraries
    import processing.serial.*;
    import Wiring.*;
    //Create a Wiring object
    Wiring wiring;
    void setup() {
      //print the serial devices list
      println(Wiring.list());
      //inicialized the wiring object
      wiring = new Wiring ( this, Wiring.list()[1], 57600);
      //sets the pinMode
      wiring.pinMode(48, Wiring.OUTPUT);
    }
    void draw() {
      //.........
    }
Descripción | El método list() imprime en la consola de Processing una lista de todos los puertos seriales disponibles, use println() para acceder a esta información.
Sintaxis |
    Wiring.list()
Retorna | Ninguno
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:14:51pm PDT