Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### detachInterrupt()

Ejemplos |
    int val = 0;

    void setup() {
      // set myFunction to be called everytime
      // interrupt 2 is generated
      attachInterrupt(EXTERNAL_INTERRUPT_2, myFunction, RISING);
      // Starts serial to print data
      Serial.begin(9600);
    }

    void loop() {
      val = val + 1;
      if (val > 10000) {
        detachInterrupt(EXTERNAL_INTERRUPT_2);
      }
      delay(100);
    }

    void myFunction() {
      // WARNING: you should avoid doing long procedures in interrupt routines
      // Since this is an interrupt routine
      // and Serial is an interrupt driven output
      // interrupts must be enabled before printing
      interrupts();
      Serial.print("Interruption generated");
    }
Descripción | Es posible generar y atender interrupciones externas en el hardware de Wiring. En las tarjetas Wiring v1 los pines con capacidad de generar interrupciones externas son: 0, 1, 2, 3, 36, 37, 38 y 39. En la tarjeta Wiring S los pines con capacidad de generar interrupciones externas son: 2, 3 y 18. Además de ser pines digitales normales, note como los pines 0 y 1 son también utilizados por librerias como Wire (TWI) o Serial/Serial1. El comando detachInterrupt() elimina (desconecta) la función usada para atender la interrupción específica. ADVERTENCIA: evite hacer procedimientos largos en rutinas de interrupción, adicionalmente revise como en el ejemplo anteriro se hace un llamado a interrupts() para activar las interrupciones y permitir el uso de Serial en la rutina de interrupción.
Sintaxis |
    detachInterrupt(interrupción)
Parámetros |

interrupción | El número de la interrupción externa: EXTERNAL_INTERRUPT_0, EXTERNAL_INTERRUPT_1 .. etc.

Retorna | Ninguno
Uso | Application
Relacionados | attachInterrupt() interruptMode() LOW CHANGE FALLING
RISING

Updated on July 07, 2011 11:12:48pm PDT