Search wiring.org.co:

Librerías \ FirmataOpenframeworks

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | ofWiring
Nombre |

### isWiringReady()

Ejemplos |
    void testApp::update(){
    	if ( wiring.isWiringReady()){
    		if (bSetupWiring == false){
    			setupWiring();
    			bSetupWiring = true;	// only do this once

    		}
    		// 2nd do the update of the wiring

    		updateWiring();
    	}
    }
    //--------------------------------------------------------------

    void testApp::setupWiring(){
    	wiring.sendDigitalPinMode(48, OUTPUT);
    	wiring.sendDigitalPinMode(39, INPUT);
    }
    //--------------------------------------------------------------

    void testApp::updateWiring(){
    	// update the wiring

    	wiring.update();
    }
Descripción | Retorna verdad si la tarjeta I/O está lista para tranferir datos.
Sintaxis |
    isWiringReady()
Retorna | Booleana
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:14:43pm PDT