Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### unsigned long

Ejemplos |
    unsigned long a;         // Declara la variable "a" de tipo entero sin signo
    a = 23;         // Asigna a "a" el valor 23
    unsigned long b = -256;   // Declara la variable "b" y le asigna el valor -256
    unsigned long c = a + b;  // Declara la variable "c" y le asigna el valor de la suma de "a" y "b"
Descripción | Tipo de dato para enteros sin signo (32 bits), números sin punto decimal. Los enteros largos puede ser tan grandes como 4294967295 y tan pequeños como 0. Son almacenados como 32 bits ( 4 bytes ) de información.
Sintaxis |
    unsigned long var
    unsigned long var = valor
Parámetros |

var | Nombre de la variable refiriendo el valor
valor | Cualquier valor entero

Uso | Application
Relacionados | byte int unsigned int long float
double

Updated on July 07, 2011 11:14:01pm PDT