Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### double

Ejemplos |
    double a;          // Declara la variable "a" de tipo double
    a = 1.5387;        // Asigna a "a" el valor 1.5387
    double b = -2.984; // Declara la variable "b" y le asigna el valor -2.984
    double c = a + b;  // Declara la variable "c" y le asigna la suma de las variables "a" y "b"
Descripción | Tipo de datos para números de punto flotante, un número que tiene un punto decimal. Los números de punto flotante son usados frecuentemente para aproximar valores análogos y continuos porque tienen una mayor resolución que los enteros. Los números de punto flotante pueden ser tan grandes como 1.7976931348623157E+308. Estos son almacenados como 64 bits (8 bytes) de información.
Sintaxis |
    double var
    double var = valor
Parámetros |

var | Nombre de la variable referenciando el valor de punto flotante
valor | Cualquier valor de punto flotante

Uso | Application
Relacionados | byte int unsigned int long unsigned long
float

Updated on July 07, 2011 11:12:50pm PDT