Search wiring.org.co:

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Nombre |

### OUTPUT

Ejemplos |
    pinMode(8, INPUT);    // Asigna el pin 8 como pin de entrada
    pinMode(WLED, OUTPUT);  // Asigna el LED de la tarjeta como pin de salida
    portMode(1, OUTPUT);  // Asigna el puerto 1 como puerto de salida
Descripción | Palabra reservada que reserva el modo de un pin I/O o de un puerto I/O como salida.
Sintaxis |
    OUTPUT
Uso | Application
Relacionados | INPUT pinMode() portMode()

Updated on July 07, 2011 11:13:26pm PDT