Search wiring.org.co:

Librerías \ SoftwareSerial

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | SoftwareSerial
Nombre |

### read()

Ejemplos |
    #include "SoftwareSerial.h"

    int val;
    SoftwareSerial port = SoftwareSerial(8, 9);

    void setup() {
      pinMode(8, INPUT);   // pin rx
      pinMode(9, OUTPUT);  // pin tx
      port.begin(9600);    // Inicia el serial Serial en 9600 baud
    }

    void loop() {
      val = port.read();   // lee un valor y lo almacena
      port.print(val);
    }
Descripción | Retorna valores en 0 y 255 para el siguiente byte que espera el buffer. Retorna -1 si no hay byte.
Sintaxis |
    serial.read()
Parámetros |

serial | Variable del puerto serial por software

Retorna | int
Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:16:22pm PDT