Search wiring.org.co:

Librerías \ Wire

Referencia para la versión de Wiring 1.0 Build 0100+. Si tiene una versión previa, use la referencia incluida con su software. Si encuentra errores o tiene comentarios, no dude en contactarnos.

Clase | Wire
Nombre |

### beginTransmission()

Ejemplos |
    #include "Wire.h"

    void setup()
    {
      Wire.begin(); // une el bus i2c (ubicaci&oacute;n opcional para el maestro)
    }

    byte x = 0;

    void loop()
    {
      Wire.beginTransmission(4); // transmite al dispositivo #4
      Wire.write("x is ");       // envia cinco bytes
      Wire.write(x);             // envia un byte
      Wire.endTransmission();    // detiene la transferencia

      x++;
      delay(500);
    }

Descripción | El método beginTransmission() inicializa la transmisión de datos a un dispositivo especificado.
Sintaxis |
    Wire.beginTransmission(dirección)
Parámetros |

dirección | Un valor int entre 0 y 127 especificando la dirección del dispositivo al que se va a transmitir
Wire | El puerto de hardware TWI

Uso | Application

Updated on July 07, 2011 11:16:46pm PDT